Эндоскоп технический AVT TP 9200-23-30MR-SUR

**ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Эндоскоп технический для проверки трубопроводов , воздуховодов и других труднодоступных мест.

**ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Не допускайте применения эндоскопа для обследования людей или животных

Не допускайте применения эндоскопа для обследования оборудования,

находящегося под напряжением

Не допускайте применения эндоскопа в работающих машинах или механизмах

Не допускайте крутых (по радиусу менее 20 мм) перегибов рабочей части

эндоскопа

Не смотрите навстречу световому потоку, излучаемому осветителем или головкой

рабочей части эндоскопа!

Не прикасайтесь к осветителю мокрыми руками!

Тщательно защищайте осветитель от попадания воды и брызг!

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Эндоскоп состоит из поворотной камеры со специальным стойким к царапинам стеклом, световолоконного кабеля длиной 30м на специальной катушке , монитора со встроенным видеорегистратором для записи, блоком питания и коммутации со встроенным аккумулятором.

На кабеле для удобства нанесены маркировочные отметки через каждый метр. Для предотвращения повреждения камеры в комплекте предусмотрен специальный защитный ролик. Всё оборудование помещено в алюминиевый кейс для переноски и хранения.

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Водостойкость IP68 |  |
| Диаметр световода | 5мм |
| Диаметр камеры | 23мм |
| Длина световода | 30м |
| Размер дисплея | 7” |

Разрешение дисплея 800\*480

Разрешение камеры 1200ТВЛ

Угол обзора камеры 90 гр

Количество светодиодов подсветки 12

Регулировка освещения есть

Управление поворотом камеры

 Слот под карту памяти есть

 Аккумулятор питания 12в 4500мАч ( до 6 часов работы)

Зарядное устройство 12,6 в 1000мА (время заряда 6 часов)

Температура работы от -20 до +60

Температура хранения от -50 до +60

Размеры бокса 390\*320\*150мм

Вес 6,7кг

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель гарантирует соответствие качества эндоскопа требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации эндоскопа 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать эндоскоп, вышедший из строя в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем требований паспорта и инструкции по эксплуатации.

Дата изготовления

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аллюминиевый кйс

Кабкль на катушке

Поворотная камера

Блок уаравления

Соединительный кабель

Монитор

Зарядное устройство





**Представитель производителя в России**

ООО «АВТ» Санкт-Петербург Измайловский пр-т 4 оф 246 тел. (812) 334-7048

www.avttech.ru